Заказчиком была поставлена задача по полной замене фундамента под деревянным домом.

Поставленная задача была выполнена следующим образом:

Сперва были выполнены подготовительные работы: произведен расчет существующих нагрузок, на основании которого разработан проект по замене фундамента, а заказчиком были отсоединены и отключены существующие коммуникации.

Далее при помощи домкратов дом был поднят до необходимого уровня и произведен демонтаж старого фундамента.

На данном объекте замена венца не требовалась, поэтому бригада сразу приступила к работам по устройству нового фундамента. На дне вырытой для нового фундамента траншеи было подготовлено песчаное основание, смонтирована арматурная сетка и опалубка.

Когда вся опалубка по периметру была смонтирована, была произведена заливка бетона.

Все работы были выполнены в течение 10 календарных дней.