На объекте необходимо было выполнить демонтаж старого фундамента и сделать новый фундамент под существующим зданием.

Для этого дом был поднят при помощи домкратов на 10 сантиметров относительно старого фундамента, старый фундамент был демонтирован.

Далее бригада приступила к работам по устройству нового фундамента: была связана арматурная сетка, смонтирована опалубка и произведена заливка бетона с виброуплотнением.

Все работы были выполнены в течение 10 календарных дней.